|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 高速离心机 | GL-20.5M | 最高转速 20500r/min  最大容量 750ml×4 转速精度 ±30r/min | 1 |
| 2 | 台式离心机 | TD4 | 最高转速 4000r/min  最大容量 20ml×12 转速精度 ±30r/min | 1 |
| 3 | 台式离心机 | 5425 | 最大通量：24 x 1.5/2.0 mL 离心管 最大速度: 21,330 x g (15,060 rpm) | 2 |
| 4 | 台式离心机 | 5425R | 最大通量：24 x 1.5/2.0 mL 离心管 最大速度: 21,330 x g (15,060 rpm) | 1 |
| 5 | 三层组合振荡培养箱 | ZQZY-108 | 空载振荡频率 10-300rpm 振荡频率精度 ±1rpm 摇板振幅 Ф26mm（标配） 温控范围 4～60℃（在室温23℃～25℃） 温度调节精度 ±0.1℃ | 2 |
| 6 | 高速摇床 | ZQZY-88BH | 空载振荡频率10-800rpm（10-1200rpm） 振荡频率精度 ±1rpm 摇板振幅 Φ3mm（φ1.5mm） 温控范围 4～60℃（在室温23℃～25℃） 温度调节精度 ±0.1℃ | 1 |
| 7 | 电转化系统 | Scientz-2C | 脉冲形式 指数衰减 高压输出电压 400-2500V  低压输出电压 50-450V 高压电容 1,5,6,25,30,31 UF 低压电容 100UF,125UF,150UF...1675UF,以25UF步进 | 1 |
| 8 | 微型离心机 | Mini-7KS | 转速 4000rpm,6000rpm&7000rpm三种转速 | 2 |