# 型号参数

大量程天平：梅特勒ME503T/02，数量2

520 g 量程，1 mg 可读性

3D打印机：FLSUN Q5 ，数量1

喷嘴直径：兼容0.2 mm、0.4 mm

最小层厚：≤0.1 mm

成型尺寸：≥250 mm×250 mm×250 mm

真空泵：沪析2XZ-2B，数量4

抽速（L/S）(m3/h) ：2(7.2)

极限压力（分压力pa）：≤4×10-2

极限压力（全压力pa）：≤1

转速（r/min）：1400

真空泵：Chemker 611，数量4

最大真空度： 7 mbar

流量： 30 L/min

循环冷却水仪:HC-0540A，数量2；

温度区间：-40~80度

循环冷却水仪:HC-0580A，数量2

温度区间：-80~80度

气动模组:CPV15SB16F ，数量5

气体通路大于等于16通道

单电控两位三通阀

超声清洗机: YM-100PLUS，数量1

容量30L，加热功率800W，温度设置20-80度

超声清洗机: YM-180ST，数量1

容量53L，加热功率1500W，温度设置常温至95度以上