附件

货物采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 采购数量 | 单价（RMB） | 主要技术参数 |
| 1 | 水平电泳仪 | HE120，EPS-100 | 1 | 4900.00 | 最大胶面积：12x12cm 同时兼顾6x6cm/6x12cm/12x6cm规格的胶板 |
| 2 | 垂直电泳仪 | VE180，EPS-300 | 1 | 8000.00 | 胶尺寸：8.3x7.3cm(可同时运行二块）置胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm) |
| 3 | 酶标仪 | Infinite F50 | 1 | 27200.00 | 板型：96孔板，参比通道数：8，测量范围：0-4OD,测量分辨率：0.0001OD |
| 4 | 离心机 | Micro 17 | 1 | 15000.00 | 最大离心速度：13300rpm,离心率：17000g |
| 5 | 台式冷冻离心机 | ST-8R | 1 | 76000.00 | 最高转速17850rpm配 MicroClick 30x2ml，HIGHConicIII 6x50m角转子6x15ml的适配器 |
| 6 | 台式离心机 | ST-8 | 1 | 45000.00 | 最高转速4500rpm 配TX-150水平转头（含 TX-150吊篮4个一套，8x50ml尖底管适配器，8x15ml尖底管适配器）M10酶标板转头 |
| 7 | 超低温冰箱 | 905-ULTS | 1 | 52000.00 | 内部容积：490L 配套一套冰箱冻存支架 |
| 8 | 二氧化碳培养箱 | 4111 | 2 | 52500.00 | 水套式容积大小184L配套二氧化碳气瓶，气阀 |
| 9 | 三层独立低温摇床 | MQD-S3NR | 1 | 72000.00 | 三层独立控温一层弹簧夹具，二层锥形瓶夹具 |
| 10 | 桌面混匀仪 | MS-100 | 1 | 6800.00 | 温度控制范围：室温+5℃~100℃振荡转速：200~1500rpm\* |
| 11 | 水平脱色摇床 | OS-300 | 1 | 1500.00 | 转速50－300rpm |
| 12 | 百分之一天平 | BSA822 | 1 | 5550.00 | 最大量程：820g，称盘尺寸：150mm可读性：0.01g |
| 13 | 万分之一天平 | BSA224S | 1 | 9300.00 | 最大量程：220g，称盘尺寸：90mm可读性：0.0001g |
| 14 | PH计 | PB-10 | 1 | 2150.00 | PH测量范围：0-14，PH分辨率：＋0.01，PH精度：＋0.01，MV测量范围：＋1500，温度范围：－5～105摄氏度 |
| 15 | 恒温金属浴 | MiniT-100H | 1 | 2500.00 | 温度控制范围：室温+5℃~100℃时间设置：1-999min或1-999sec控温精度：±0.5℃ |
| 16 | 控温水浴锅 | DK-S24 | 1 | 1380.00 | 控温范围：RT+5-100,控温精度0.1摄氏度 |
| 17 | 烘箱 | IBAO-50 | 1 | 6400.00 | 有效容积：50L，控温范围：室温+5℃~250℃或室温+5℃~300℃ |
| 18 | 洁净工作台(单人） | SW-CJ-1FD | 1 | 7500.00 | 单人单面外部尺寸1米 |
| 19 | 超声波破碎 | JY92-IIN | 1 | 14300.00 | 频率: 20-25 KHz功率: 900 W（1%-99%）随机变幅杆: 6 mm可选配变幅杆:2, 3,10,12,15 mm破碎容量: 0.5-600 ml |
| 20 | 高压灭菌锅 | IMJ-54A | 1 | 29000.00 | 容积：54L |
| 21 | 数显顶置搅拌器 | OS20-S | 1 | 2300.00 | 转速范围：50-2200RPM |
| 22 | 加热磁力搅拌器 | MS-H280-Pro | 3 | 1400.00 | 数控温度：280°转速范围：1500RPM |
| 23 | 磁力搅拌器 | ECOSTIR | 5 | 350.00 | 用于液体培养基的搅拌混匀 |