|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3号楼办公家具采购清单（帷幄）** | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格** | **材质说明** | **单价（元）** | **数量** | **总价**  **（元）** |
| 1 | 员工椅 | 常规 | 材质：采用优质网布/麻绒面料  海绵：采用高密度定型泡绵，回弹性不小于40%，压缩永久变形小于5.0%。达到国家阻燃标准。  气压棒：升降自如无噪音 底盘：倾仰、锁定机构，尼龙五星脚架，φ60PA轮，PP固定扶手。 | 829 | 87 | **72123** |
| 2 | 高柜 | 常规 | 1.材料：采用武钢或马钢或上海宝钢或同档次品牌优质冷轧薄钢板柜体厚度0.8mm（裸板厚度），  2.工艺：表面采用九工位喷淋前处理，聚氨酯粉末静电喷涂采用“三禾”、“老虎”或“普尔达”阿克苏塑粉  3.止滑缓冲材质，有效降低办公噪音。  4.钢柜表面平整、无毛刺。  5. 优质五金件，如赛博、BMB、DTC等同档次品牌 | 1191 | 58 | **69078** |
| 3 | 会议桌 | 3600W\*1600D\*750H | 1.基材：采用优质刨花板(福人/大亚/露水河或同档次品牌)采用环保E1级标准；  2.封边：台湾硕泰／兄奕／华立或同档次品牌同色PVC封边；实现外观纤巧时尚，高品质。  3.脚架：钢制下架，表面采用阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 | 3596 | 2 | **7192** |
| 4 | 会议桌 | 4500W\*1600D\*750H | 1.基材：采用优质刨花板(福人/大亚/露水河或同档次品牌)采用环保E1级标准；  2.封边：台湾硕泰／兄奕／华立或同档次品牌同色PVC封边；实现外观纤巧时尚，高品质。  3.脚架：钢制下架，表面采用阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 | 4268 | 1 | **4268** |
| 5 | 会议椅 | 常规 | 1.椅背：内框采用特殊pp新料，外框采用尼龙PA66+25%玻璃纤维；  2.椅座：优质布料，尼龙+玻璃纤维座外壳。透气性强，柔软而富有韧性。  3.无扶手，银色喷漆钢前脚，银色喷漆铝合金后脚，黑色尼龙脚垫，尼龙椅身 | 385 | 41 | **15785** |