|  |
| --- |
| **3号楼办公家具采购清单（圣奥）** |
| 品名 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 一层 家具清单 |
| 一层 双人办公 8间 |
| 职员桌（含活动柜） | 1600\*700\*750/1100 | 1、基材：采用优质刨花板(福人、大亚、露水河或同档次品牌)，甲醛释放量≤0.08mg/m³，符合E1级标准；2、台面贴面；选用双贴（夏特SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料；3、工艺要求：桌面厚度25mm，采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；抽屉内抽旁采用45°拼接，表面PVC包覆，抽底板采用5mm中纤板，与抽屉围板采用拉槽连接方式；4、五金件：选用优质钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；桌面下带金属走线槽，桌腿外侧带挡板，可安装桌面挡板夹扣配件。 | 16 | 1750.00  | 28000.00  |
| 三人位沙发 | 1910\*770\*750\*430 | 1.面材：采用仿皮。摩擦色牢度干擦≥4级、湿擦≥3级、碱性汗液≥3级。2.海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌海绵，软硬适中。密度不低于45kg/m3；回弹力：47%、拉伸强度不小于85KPA； 3.内架：采用榫卯结构，密度为40/m3特硬棉底座，密度为27/m3优质海绵居中，密度为22立方超软海绵外加喷塑垫底，软硬适中。 4.沙发脚：采用金属五金脚，钢制或者铝制，厚度≥2mm | 8 | 1397.00  | 11176.00  |
| 茶几 | 1200\*600\*420 | 1、面材：德国·夏特“三聚氰胺装饰纸。2、基材：“丽人EO级刨花板，广西丰林”E0级中纤板，甲醛释放量s5mg/100g。 | 8 | 696.00  | 5568.00  |
| 一层 四人办公 2间 |
| 职员桌（含活动柜） | 1600\*700\*750/1100 | 1、基材：采用优质刨花板(福人、大亚、露水河或同档次品牌)，甲醛释放量≤0.08mg/m³，符合E1级标准；2、台面贴面；选用双贴（夏特SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料；3、工艺要求：桌面厚度25mm，采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；抽屉内抽旁采用45°拼接，表面PVC包覆，抽底板采用5mm中纤板，与抽屉围板采用拉槽连接方式；4、五金件：选用优质钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；桌面下带金属走线槽，桌腿外侧带挡板，可安装桌面挡板夹扣配件。 | 8 | 1750.00  | 14000.00  |
| 一楼学生工作区/展示 |
| 职员桌（含活动柜） | 1600\*700\*750/1100 | 1、基材：采用优质刨花板(福人、大亚、露水河或同档次品牌)，甲醛释放量≤0.08mg/m³，符合E1级标准；2、台面贴面；选用双贴（夏特SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料；3、工艺要求：桌面厚度25mm，采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；抽屉内抽旁采用45°拼接，表面PVC包覆，抽底板采用5mm中纤板，与抽屉围板采用拉槽连接方式；4、五金件：选用优质钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；桌面下带金属走线槽，桌腿外侧带挡板，可安装桌面挡板夹扣配件。 | 20 | 1750.00  | 35000.00  |
| 职员桌（含活动柜） | 1400\*700\*750/1100 | 1、基材：采用优质刨花板(福人、大亚、露水河或同档次品牌)，甲醛释放量≤0.08mg/m³，符合E1级标准；2、台面贴面；选用双贴（夏特SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料；3、工艺要求：桌面厚度25mm，采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；抽屉内抽旁采用45°拼接，表面PVC包覆，抽底板采用5mm中纤板，与抽屉围板采用拉槽连接方式；4、五金件：选用优质钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；桌面下带金属走线槽，桌腿外侧带挡板，可安装桌面挡板夹扣配件。 | 6 | 1700.00  | 10200.00  |
| 二层 家具清单 |
| 二层 双人办公 1间 |
| 职员桌（含活动柜） | 1600\*700\*750/1100 | 1、基材：采用优质刨花板(福人、大亚、露水河或同档次品牌)，甲醛释放量≤0.08mg/m³，符合E1级标准；2、台面贴面；选用双贴（夏特SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料；3、工艺要求：桌面厚度25mm，采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；抽屉内抽旁采用45°拼接，表面PVC包覆，抽底板采用5mm中纤板，与抽屉围板采用拉槽连接方式；4、五金件：选用优质钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；桌面下带金属走线槽，桌腿外侧带挡板，可安装桌面挡板夹扣配件。 | 2 | 1750.00  | 3500.00  |
| 三人位沙发 | 1910\*770\*750\*430 | 1.面材：采用仿皮。摩擦色牢度干擦≥4级、湿擦≥3级、碱性汗液≥3级。2.海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌海绵，软硬适中。密度不低于45kg/m3；回弹力：47%、拉伸强度不小于85KPA； 3.内架：采用榫卯结构，密度为40/m3特硬棉底座，密度为27/m3优质海绵居中，密度为22立方超软海绵外加喷塑垫底，软硬适中。 4.沙发脚：采用金属五金脚，钢制或者铝制，厚度≥2mm | 1 | 1397.00  | 1397.00  |
| 茶几 | 1200\*600\*420 | 1、面材：德国·夏特“三聚氰胺装饰纸。2、基材：“丽人EO级刨花板，广西丰林”E0级中纤板，甲醛释放量s5mg/100g。 | 1 | 696.00  | 696.00  |
| 二层 四人办公 3间 |
| 职员桌（含活动柜） | 1600\*700\*750/1100 | 1、基材：采用优质刨花板(福人、大亚、露水河或同档次品牌)，甲醛释放量≤0.08mg/m³，符合E1级标准；2、台面贴面；选用双贴（夏特SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料；3、工艺要求：桌面厚度25mm，采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；抽屉内抽旁采用45°拼接，表面PVC包覆，抽底板采用5mm中纤板，与抽屉围板采用拉槽连接方式；4、五金件：选用优质钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；桌面下带金属走线槽，桌腿外侧带挡板，可安装桌面挡板夹扣配件。 | 12 | 1750.00  | 21000.00  |
| 三人位沙发 | 1910\*770\*750\*430 | 1.面材：采用仿皮。摩擦色牢度干擦≥4级、湿擦≥3级、碱性汗液≥3级。2.海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌海绵，软硬适中。密度不低于45kg/m3；回弹力：47%、拉伸强度不小于85KPA； 3.内架：采用榫卯结构，密度为40/m3特硬棉底座，密度为27/m3优质海绵居中，密度为22立方超软海绵外加喷塑垫底，软硬适中。 4.沙发脚：采用金属五金脚，钢制或者铝制，厚度≥2mm | 3 | 1397.00  | 4191.00  |
| 茶几 | 1200\*600\*420 | 1、面材：德国·夏特“三聚氰胺装饰纸。2、基材：“丽人EO级刨花板，广西丰林”E0级中纤板，甲醛释放量s5mg/100g。 | 3 | 696.00  | 2088.00  |
| 二层 六人办公 1间 |
| 职员桌（含活动柜） | 1600\*700\*750/1100 | 1、基材：采用优质刨花板(福人、大亚、露水河或同档次品牌)，甲醛释放量≤0.08mg/m³，符合E1级标准；2、台面贴面；选用双贴（夏特SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料；3、工艺要求：桌面厚度25mm，采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；抽屉内抽旁采用45°拼接，表面PVC包覆，抽底板采用5mm中纤板，与抽屉围板采用拉槽连接方式；4、五金件：选用优质钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；桌面下带金属走线槽，桌腿外侧带挡板，可安装桌面挡板夹扣配件。 | 6 | 1750.00  | 10500.00  |
| 二楼 学生工作区/展厅 |
| 职员桌（含活动柜） | 1600\*700\*750/1100 | 1、基材：采用优质刨花板(福人、大亚、露水河或同档次品牌)，甲醛释放量≤0.08mg/m³，符合E1级标准；2、台面贴面；选用双贴（夏特SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料；3、工艺要求：桌面厚度25mm，采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；抽屉内抽旁采用45°拼接，表面PVC包覆，抽底板采用5mm中纤板，与抽屉围板采用拉槽连接方式；4、五金件：选用优质钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理；桌面下带金属走线槽，桌腿外侧带挡板，可安装桌面挡板夹扣配件。 | 17 | 1750.00  | 29750.00  |
| 办公区 合计： | 177066.00  |
| 一层 大厅休闲区 |
| 带枕休闲椅 | 760\*800\*1140 | 1、面材：采用优质网布，柔软贴手，透气性好。优质透气网布/麻绒面料，芳香胺有害物质含量＜5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级；2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵，软硬适中。密度不低于45kg/m³；回弹力：47%、拉伸强度不小于85KPA；3、工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵；4、脚架：一体成型压铸铝合金 | 3 | 2800.00  | 8400.00  |
| 长沙发组 | 2920\*770\*680 | 1、面材：采用优质网布，柔软贴手，透气性好。优质透气网布/麻绒面料，芳香胺有害物质含量＜5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级；2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵，软硬适中。密度不低于45kg/m³；回弹力：47%、拉伸强度不小于85KPA；2、内部材质：1.进口优质环保12mm曲木板；3、进口新西兰松木,采用45密度高弹海绵 | 1 | 5025.00  | 5025.00  |
| 转交沙发组 | 3560\*1530\*680 | 1、面材：采用优质网布，柔软贴手，透气性好。优质透气网布/麻绒面料，芳香胺有害物质含量＜5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级；2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵，软硬适中。密度不低于45kg/m³；回弹力：47%、拉伸强度不小于85KPA；2、内部材质：1.进口优质环保12mm曲木板；3、进口新西兰松木,采用45密度高弹海绵 | 1 | 8075.00  | 8075.00  |
| 小号墩 | 450\*450\*450 | 1、面材：采用优质网布，柔软贴手，透气性好。优质透气网布/麻绒面料，芳香胺有害物质含量＜5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级；2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵，软硬适中。密度不低于45kg/m³；回弹力：47%、拉伸强度不小于85KPA；2、内部材质：1.进口优质环保12mm曲木板；3、进口新西兰松木；3.采用45密度高弹海绵。 | 2 | 550.00  | 1100.00  |
| 中号墩 | 700\*700\*400 | 1、面材：采用优质网布，柔软贴手，透气性好。优质透气网布/麻绒面料，芳香胺有害物质含量＜5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级；2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵，软硬适中。密度不低于45kg/m³；回弹力：47%、拉伸强度不小于85KPA；2、内部材质：1.进口优质环保12mm曲木板；3、进口新西兰松木；3.采用45密度高弹海绵。 | 2 | 950.00  | 1900.00  |
| 大号墩 | 1100\*1100\*350 | 1、面材：采用优质网布，柔软贴手，透气性好。优质透气网布/麻绒面料，芳香胺有害物质含量＜5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级；2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵，软硬适中。密度不低于45kg/m³；回弹力：47%、拉伸强度不小于85KPA；2、内部材质：1.进口优质环保12mm曲木板；3、进口新西兰松木；3.采用45密度高弹海绵。 | 1 | 1435.00  | 1435.00  |
| 茶几 | 600\*600\*400 | 1、基材：采用优质刨花板(福人、大亚、露水河或同档次品牌)，甲醛释放量≤0.08mg/m³，符合E1级标准；2、台面贴面；选用双贴（夏特SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料；3、主桌面：厚度25mm，采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；4、五金件：选用优质钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理； | 2 | 520.00  | 1040.00  |
| 茶几 | 900\*900\*400 | 1、基材：采用优质刨花板(福人、大亚、露水河或同档次品牌)，甲醛释放量≤0.08mg/m³，符合E1级标准；2、台面贴面；选用双贴（夏特SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料；3、主桌面：厚度25mm，采用3D镭射激光封边，ABS封边皮，厚度≥2.5mm；4、五金件：选用优质钢制脚架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电粉末喷涂处理； | 2 | 615.00  | 1230.00  |
| 休闲区 合计： | 28205.00  |
| 总计： | 205271.00  |